Optimale loop- en fietsroutes rond haltes (ROCOV 2026)
Naar veiligheid voor voetgangers is uitgebreid onderzoek gedaan, onder andere door Methorst en Mosterd. Daarnaast zijn er verscheidene publicaties van Wandelnet op dit punt.
Deze samenvatting brengt dan ook niets nieuws, maar beoogd een checklijstje te zijn, omdat we de neiging hebben de meest voor de hand liggende zaken over het hoofd te zien tijdens planningen die primair OV als doel hebben.
· Zijn er vlakke, stroeve, obstakelvrije en schone oppervlakken overal waar gelopen wordt?
· Zijn er geleide strepen voor verkeersdeelnemers met een visuele beperking op de juiste wijze aanwezig en sluiten ze aan op b.v. oversteek- en instapplaatsen.
· Zijn er voldoende veilige oversteekmogelijkheden (dus bijv theoretische netwerk maaswijdte van zeg 80 m).
· Hoe zijn de oversteektijden bij geregelde oversteken: aangepast aan werkelijke loopsnelheid van ouderen (ideaal: een detectie op de oversteek zodat licht nooit op rood kan springen zolang er iemand oversteekt).
· Zijn looproutes langs parkeerplaatsen en bus-, trolley-, tramhaltes/stations voldoende aangegeven voor de voetgangers en voldoende verlicht?
· Aanvullend op de goede verlichting: 
· ook bij slecht weer.
· In (spoor)tunnels met aandacht voor sociale veiligheid: voelt gebruiker zich veilig? (Denk aan actie “Wij eisen de nacht op”)
· Voldoende rustgelegenheden (bankjes, zitranden etc) tenminste op veel gebruikte of essentiële routes.
· Wachtruimten die beschutting bieden bij slechte weersomstandigheden, maar niet uitnodigen om “hangplekken” te worden. Zijn er openbare toiletten beschikbaar?
· Rocov adviseert af te zien van shared space (zie link). Indien toch toegepast:  is er afdoende straatmeubilair om te voorkomen dat het hele gebied een racebaan wordt?
· Bij horeca en markten: is er voldoende ruimte over voor de voetganger/rolstoelgebruikers om zich ongestoord te kunnen verplaatsen zonder de rijweg op te hoeven?
· Is bij werkzaamheden gedacht aan tijdelijke maatregelen ter bescherming van de voetganger?
· Is de ruimte aantrekkelijk ingericht? Denk aan de “tuintjes” die door vrijwilligers worden onderhouden als er wat tegels zijn gelicht (zonder de loopruimte te veel te beperken): maak de ruimte aantrekkelijk voor de gebruiker.
· Is de aansluiting op gemeentelijke/provinciale en OV eigendommen afdoende afgestemd?
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